**Aktualizacja elementów żelbetowych**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Nazwa elementu** | **Przekrój [cm]** | **Długość/wysokość [cm]** | **Ilość [szt.]** | **Zbrojenie** |
| **Podst.** | **Strzem.** |
| **Słupy** |
| Piwnica | Rdzeń S-1 | 25 x 30 | 250,00 | 3 | 8#12 | Ø6 co 15 |
|  | S1 | 30 x 50 | 250,00 | 6 | 12#20 | 2Ø co 15 |
|  | S2 | 25 x 28 | 250,00 | 7 | 8#20 | Ø6 co 29 |
| Parter | S1 | 30 x 50 | 310,00 | 6 | 12#20 | 2Ø co 15 |
|  | S2 | 25 x 28 | 310,00 | 7 | 8#20 | Ø6 co 29 |
|  | S3 | 25 x 30 | 300,00 | 5 | 8#16 | Ø6 co 24 |
|  | S3.1 | 25 x 30 | 427,00 | 2 | 8#20 | Ø6 co 20 |
| **Belki** |
| Piwnica | Belka B-1 | 30 x50 | 1210,00 | 1 | 10#16 | Ø8 co 15 |
|  | Belka B-2 | 25 x 35 | 270,00 | 1 | 8#16 | Ø co 15 |
|  | B1 | 30 x42 | 270,00 | 1 | 4#16 | Ø6 co 29 |
| Parter | P3 | 25 x 55 | 604,00 | 1 | 7#16 | Ø8 co 39 |
|  | P5 | 30 x 75 | 771,00 | 1 | 6#20 dołem2#16 bokiem2#16 górą | Ø8 co 40 |
|  | PS1 | 45 x 35 | 1250,00 | 1 |  |  |

**Uwaga**: zestawienie należy rozpatrywać łącznie z częścią konstrukcyjną dokumentacji podstawowej i zamiennej