Załącznik nr 4 do SWZ

**Formularz asortymentowo-cenowy**

| **Lp.** | **Rodzaj produktu** | **Minimalne wymagania Zamawiającego** | **Ilość** | **Informacje podawane przez Wykonawcę** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Producent i model** | **Cena jednostkowa brutto** | **Wartość brutto** |
|  | Stół z basenem dwukomorowym | - wymiary:  szerokość: 1000-1200 mm  głębokość: 600-700 mm  wysokość: 850 mm  - wysokość komory co najmniej 400 mm  - wykonany ze stali nierdzewnej (kwasoodpornej), spawany  - 2 komory  - w zestawie bateria zlewozmywakowa z wyciąganym prysznicem  - nogi z regulacją wysokości | 2 szt. |  |  |  |
|  | Kocioł warzelny z grzaniem pośrednim | - gazowy  - moc gazowa 13,0 kW +/- 5%  - zastosowanie gotowania pośredniego (płaszcz wodny)  - zbiornik emaliowany  - wykonany ze stali nierdzewnej  - wydajność cieplna od 20 st. C do 90 st. C: min. 60%  - odprowadzenie spalin do komina  - kran spustowy  - ochronna anoda magnezowa  - pojemność 60 l | 1 szt. |  |  |  |
|  | Kuchenka gazowa 4 palnikowa z piekarnikiem elektrycznym | - 4 palnikowa (łączna moc gazowa co najmniej 20 kW +/- 5%);  - palniki o różnej mocy (jeden duży, dwa średnie i jeden mały, np. 3,5 + 2x5 + 7 kW)  - funkcja płomienia oszczędnościowego  - przeznaczenie kuchenki dla wszystkich rodzajów naczyń kuchennych (dla kuchni gazowych)  - zabezpieczenie przeciwpyłowe  - żeliwne ruszty  - piekarnik elektryczny (moc elektryczna co najmniej 7 kW)  - termopara  - piekarnik konwekcyjny  - oświetlenie komory  - 3 poziomy prowadnic  - termostat  - wykonanie ze stali nierdzewnej  - wyjmowana misa podpalnikowa z możliwością mycia w zmywarce | 1 szt. |  |  |  |
|  | Kuchenka gazowa 6 palnikowa z piekarnikiem elektrycznym | - 6 palnikowa (łączna moc gazowa co najmniej 30 kW +/- 5%);  - palniki o różnej mocy (dwa duże, trzy średnie i jeden mały, np. 3,5 + 3x5 + 2x7 kW)  - funkcja płomienia oszczędnościowego  - przeznaczenie dla wszystkich rodzajów naczyń kuchennych (dla kuchni gazowych)  - zabezpieczenie przeciwpyłowe  - żeliwne ruszty  - piekarnik elektryczny (moc elektryczna 7 kW +/-5%)  - termopara  - piekarnik konwekcyjny  - 3 poziomy prowadnic  - termostat  - oświetlenie komory  - wyjmowana misa podpalnikowa z możliwością mycia w zmywarce  - wykonanie ze stali nierdzewnej  - dodatkowa szafka | 1 szt. |  |  |  |
|  | Patelnia uchylna elektryczna | - uchylna  - elektryczna  - ze stali nierdzewnej  - misa przechylana ręcznie z maksymalnym kątem  ułatwiającym opróżnianie  - wydajność – co najmniej 100 kotletów/godzinę  - regulacja temperatury w zakresie 60-300°C  - moc co najmniej 10 kW +/- 5% | 1 szt. |  |  |  |
|  | Piec konwekcyjny z naparowaniem | - regulacja temperatury do 300 st. C  - moc 2,0-3,0 kW  - 4 ruszty  - zasilanie elektryczne  - 2 wentylatory  - wykonanie ze stali nierdzewnej | 1 szt. |  |  |  |
|  | Szafa przelotowa | - wykonana ze stali nierdzewnej  - 2 półki wyjmowane, przestawne  - 2 półki stałe (dno i przegroda środkowa)  - 8 drzwi suwanych  - pionowy, profilowany uchwyt drzwi  - wymiary:  szerokość 900 mm  głębokość 500 mm  wysokość 1800 mm | 1 szt. |  |  |  |
|  | Zmywarka kapturowa | - rodzaj: kapturowa  - funkcja wyparzania naczyń  - 2 kosze: do talerzy, uniwersalny  - pojemnik na sztućce  - 2 pary ramion myjąco-płuczących (góra/dół)  - dozownik płynu myjącego  - możliwość mycia dużych naczyń kuchennych i garnków  - zużycie wody max 2,5 l/cykl  - cykl mycia 90, 120 lub 180 sekund  - wydajność koszy na godzinę - 40/h; 30/h; 24/h  - uzdatniacz wody  -pompa zrzutowa lub pompa wspomagająca płukanie  - moc elektryczna: co najmniej 10 kW +/- 5% | 1 szt. |  |  |  |
|  | Zmywarka gastronomiczna z pompą odpływu | - funkcja wyparzania naczyń  - co najmniej 2 cykle mycia 120 i 180 sekund  - moc elektryczna co najmniej  - dozownik płynu myjącego i nabłyszczającego  - zużycie wody max 2,5 l/cykl  - 2 kosze: uniwersalny, na talerze  - pojemnik na sztućce  - 2 pary ramion myjąco-płuczących (góra/dół)  - moc elektryczna: co najmniej 5 kW +/- 10% | 1 szt. |  |  |  |
|  | Naświetlacz do jaj | - do powierzchniowej dezynfekcji jaj, noży i przyborów kuchennych lampami UV  - 2 lampy emitujące promieniowanie UV-C  - urządzenie o jednorazowym wsadzie co najmniej 30 jaj  - czas odkażania max 90 s  - moc urządzenia 80W +/- 5%  - zasilanie 230 V  - wykonanie ze stali nierdzewnej | 1 szt. |  |  |  |
|  | Wózki kuchenne ze stali nierdzewnej | - ze stali nierdzewnej  - 4 skrętne gumowe kółka z odbojnikami, w tym 2 z hamulcami  - zaokrąglone krawędzie  - 3 półki  - wymiary powierzchni roboczej 800x500 mm | 4 szt. |  |  |  |
|  | Stoły do pracy ze stali nierdzewnej z szafką boczną | - ze stali nierdzewnej,  - z szafką i półką wewnątrz  - kółka z hamulcem (komplet 4 szt.) - zastosowanie półki pełnej - stół przyścienny  - wymiary:  szerokość 150 cm  głębokość 70 cm  wysokość 85 cm | 6 szt. |  |  |  |
|  | Stoły do pracy ze stali nierdzewnej z szafką boczną | - ze stali nierdzewnej  - z szafką i półką wewnątrz  - kółka z hamulcem (komplet 4 szt.) - zastosowanie półki pełnej  - wymiary:  szerokość 120 cm  głębokość 70 cm  wysokość 85 cm | 9 szt. |  |  |  |
|  | Stoły do pracy ze stali nierdzewnej z blokiem szuflad | - wykonane ze stali nierdzewnej  - z blokiem 3 szuflad  - stabilna konstrukcja spawana  - wnętrze blatu wzmocnione płytą laminowaną, wodoodporną  - uchwyty w szufladach w formie przetłoczeń  - stabilne nogi  - regulowane stopki  - wymiary:  szerokość 80 cm  głębokość 60 cm  wysokość 85 cm | 4 szt. |  |  |  |
|  | Lodówka (zwykła) | - Wymiary:  wysokość: 170-180 cm  szerokość: 55-60 cm  głębokość: 65-70 cm  - 4 półki w drzwiach, w tym pojemnik na jajka  - powłoka antybakteryjna, półki z bezpiecznego szkła  - No Frost  - szuflada na warzywa i owoce  - zamrażarka na dole z trzema szufladami  - kolor srebrny lub podobny | 5 szt. |  |  |  |
|  | Szafa mroźnicza | - 2 drzwi  - kompresor  - czynnik chłodzący  - 8 półek  - samozamykające się drzwi wyposażone w zamek  - 4 regulowane nóżki ze stali nierdzewnej  - obudowa wewnętrzna i zewnętrzna ze stali nierdzewnej  - automatyczne odszranianie  - moc elektryczna 0,7 kW +/- 15%  - temperatura mrożenia co najmniej 20 st. poniżej 0 st. C  - pojemność co najmniej 1300 l | 1 szt. |  |  |  |
|  | Szafa chłodnicza | - 2 drzwi  - obudowa wewnętrzna i zewnętrzna z  wysokogatunkowej stali nierdzewnej  - samozamykające się drzwi  - automatyczne odparowanie skroplin  - kompresory: chłodniczy i mroźniczy  - uchwyt do otwierania drzwi  - moc elektryczna 0,4 kW +/- 15%  - temperatura działania (minimalny przedział): od -2 do +8 st. C  - pojemność co najmniej 1300 l | 1 szt. |  |  |  |
|  | Regały magazynowe ze stali nierdzewnej (typ 1) | - ze stali nierdzewnej  - regulowane stopki  - półki wzmocnione profilem stalowym  - półki pełne lub/i perforowane  - wymiary:  szerokość: 900-1000 mm  głębokość: 400 mm  wysokość: 1800 mm | 11 szt. |  |  |  |
|  | Regały magazynowe ze stali nierdzewnej (typ 2) | - ze stali nierdzewnej  - regulowane stopki  - półki wzmocnione profilem stalowym  - półki pełne lub/i perforowane  - wymiary:  szerokość: 900-1000 mm  głębokość: 600 mm  wysokość: 1800 mm | 11 szt. |  |  |  |
|  | Taborety kuchenne | - siedzisko – 3x sklejka bukowa, 3x z miękkim siedziskiem  - metalowa konstrukcja | 6 szt. | Nie dotyczy |  |  |
|  | Kosz na śmieci | - 50 l  - mechanizm pedałowy umożliwiający bezdotykowe otwieranie kosza  - wykonany ze stali nierdzewnej  - wkład wewnętrzny wykonany z tworzywa z uchwytem  - wolnostojący | 12 szt. | Nie dotyczy |  |  |
|  | Pojemniki na odpadki hermetycznie zamykane | - pojemnik hermetycznie zamykany  - pojemnik wykonany z wysokiej jakości tworzywa sztucznego  - ergonomiczny uchwyt do przenoszenia.  - na spodzie pojemnika przetłoczenie ułatwiające opróżnianie  - pojemność 60 l | 5 szt. | Nie dotyczy |  |  |
| **CENA OGÓŁEM BRUTTO** | | | | | |  |

**Oświadczamy, że oferowane produkty spełniają wszystkie wymagania Zamawiającego określone w dokumentach zamówienia.**