**Dot.: Budowa świetlicy wiejskiej w Celinach – odpowiedzi na uwagi.**

1. Wszystkie elementy wykończeniowe elewacji budynku pozostają sprawą do uzgodnienia. Rysunki nie są projektami wykonawczymi. Kominy mogą być wyłożone cegłą klinkierową.
2. Pozycja katalogowa przyjęta w przedmiarze jest pozycją scaloną i nie rozbija więźby na poszczególne elementy tylko uwzględnia całościowo powierzchnię dachu. Jako materiał należy przyjąć do wyceny drewno klejone. W załączeniu – zestawienie elementów drewnianych dachu.
3. Przekrój podciągu stalowego podano na rys. nr 6, długość 12,50 m.
4. Do obróbek blacharskich należy zastosować blachę powlekaną.
5. Na tym etapie – z przyczyn proceduralnych – nie można zmienić przedmiaru w żadnym zakresie. Łaty należy więc dodać do pozycji (ołacenie występuje w poz. 2.13.3).
6. W projekcie występują 3 okna połaciowe zwykłe i jedno z systemem oddymiającym.
7. Płyty GFK gr. 15 mm należy zastosować tylko jako sufit podwieszany nad klatką schodową. Jako wykończenie dachu od wewnątrz należy przyjąć grubość 12,5 mm oraz uwzględnić pomyłkę w obmiarze (jest 286,2 m2 powinno być 441,59 – dotyczy to również następnej pozycji 3.6.2).
8. Zagospodarowanie terenu będzie uwzględnione osobno.
9. Aktualizacja elementów żelbetowych w załączeniu.
10. Aktualizacja elementów żelbetowych w załączeniu.
11. Wszystkie elementy wykończeniowe elewacji budynku pozostają sprawą do uzgodnienia. Rysunki nie są projektami wykonawczymi. Cokoły mogą być wyłożone cegłą klinkierową lub pomalowane innym kolorem farby.
12. Wszystkie elementy wykończeniowe elewacji budynku pozostają sprawą do uzgodnienia. Rysunki nie są projektami wykonawczymi. Szczyty elewacji mogą być wyłożone drewnem lub pomalowane innym kolorem farby.