W zakresie realizacji zadania inwestycyjnego nastąpiły zmiany polegające na:

* likwidacji przejścia dla pieszych i sygnalizatorów grup P3,
* zamieniono bramownice na wysięgniki na każdym wlocie,
* dodano elementy BRD w postaci separatorów ruchu,
* wskazano punkt zasilania ze złącza kablowego na słupie oświetlenia ulicznego,
* wskazano konieczny remont ciągów pieszych wraz z podbudową i krawężnikami przy przejściach dla pieszych.